废弃电器电子产品处理资格申请书

申请单位阳江市新奇美科技有限公司   （章）

申请原因：

1、新建废弃电器电子产品处理设施           □

2、改建或者扩建废弃电器电子产品处理设施   □

3、增加废弃电器电子产品类别               √
4、其他                                   □

联系人                 联系电话                
申请日期                      

许可机关受理人                
受理日期                     

受理意见   受  理  (         退  回  □            
申请者声明：我声明，本申请书及有关附带资料是完整的、真实的和正确的。

法定代表人姓名：               签  字：

日  期：                       印  章：
一、基本情况

	申

请

单

位

基

本

资

料
	法人名称（中文）：阳江市新奇美科技有限公司
	（企业法人章）

	
	法人名称（英文）：
	

	
	住所：广东省阳江市江城区银岭科技产业园B11-2号
邮编：529500
	

	
	注册资本（百万）：35
	固定资产投资（百万）：40

	
	资本组成：自有资金

	
	企业法人营业执照号：91441702551717243T
	组织机构代码证号：

	
	增值税一般纳税人资格证书（国税税务登记证）号 

	
	法定代表人：赖水森

（章）
	身份证号： 
	文化程度大学本科

	
	
	电话：0662-2208297
	传真： 

	
	
	手机：
	电子邮箱：

	
	管理人员数量
（人）
	高级工程师数量
（人）
	工程师数量
（人）
	技术人员数量
（人）
	操作人员数量
（人）

	
	10
	1
	5
	8
	50

	处

理

厂

(场)
	 广东 省(自治区、直辖市) 阳江    地(区、市、州、盟)

 江城      县(区、市、旗) 银岭科技产业园B11-2   乡(镇)            街(村)、门牌号

邮编：529500

	
	厂区面积：40004.1            m2
	生产加工区面积：20201.2              m2

	
	场地性质：租赁 √有土地使用权(（国有土地使用权证书号       ） 其他(

	
	建设日期：2011年1月 18  日
	运行日期： 2011  年 6  月 30  日

	联系人
	身份证号： 
	电子邮箱：yjxinqimei@163.com

	
	电话： 
	传真： 
	手机： 

	处

理

对

象
	名  称
	年处理能力

（8小时/日工作时间）
	年处理能力

（12小时/日工作时间）

	
	1.废旧手机
	2万台/7吨
	3.1万台/10.4吨

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	合计
	2万台/7吨
	3.1万台/10.4万吨


	二、废弃电器电子产品处理设施与设备清单

	填写主要处理设施或设备的名称、数量及详细规格参数（包括尺寸、处理能力等），并粘附处理设施或设备的照片

	编号
	名  称
	数  量
	详细规格

	1
	电视、电脑拆解处理线
	1条
	规格型号：RS-DSCJ2

26600mm*3300mm*1850mm

处理能力：1000台/8小时

	2
	视频监控
	1套
	


1、电视、电脑拆解处理线
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2、线路板元件拆解处理线
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3、塑料打包机
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	三、处理工艺流程说明

	对不同处理对象，详细说明处理工艺流程及产污环节，并附工艺流程图

	1、废旧手机处理工艺
   随着电子技术的发展，人们的生活离不开各种电子设备，废旧手机的数量也不断增加。然而，废旧手机中含有很多有害物质，如果不加以规范处理，会对环境和人类健康造成极大的危害。因此，对废旧手机进行回收处理和资源化利用具有重要的意义。

   处理拆解工艺：去除外壳表面污垢→分离手机壳→断开电池连接→取出电池→显示屏和外壳分离→内部零件的拆卸与分类→一级破碎

6、工艺流程设计

废旧手机的拆解处理工艺见图1-1所示。



工艺流程附图：
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废旧手机的拆解处理工艺见图1-1
	四、污染防治设施与设备清单

	填写主要污染防治设施或设备的名称、数量及详细规格参数，并粘附处理设施或设备的照片

	污染防治设施与设备清单

污染防治设施名称

数量

规格参数

线路板拆解生产线活性碳吸附装置

1套

规格：0.4m*0.3m*0.3m

线路板拆解生产线活性碳吸附装置

1套

规格：1.2m*0.83m*1.2m

1、线路板拆解线活性碳吸附设备
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	五、污染防治措施说明及工艺流程图

	污染防治设施说明及工艺流程图

（2）线路板加热拆解产生含铅废气经过多层活性炭吸附器过滤后排放，对环境没污染。拆除元器件的线路板板体破碎产生的废气经过旋风除尘和布袋除尘，废气达标排放，对环境无污染。其工艺流程如下：







	六、拆解产物（包括最终废弃物）的处理、处置或再利用方式说明

	危险废物：电池、电容、

处置方式：交有资质单位处理
再生物料：塑料、铜及其合金、铝及其合金、铁及其合金

处置方式：销售给相关塑料加工、废五金加工公司




	七、计量与监控设备

	计量设备的详细参数并附照片及检验合格证书复印件；24小时连续监控，监控记录至少保存1年，详细说明监控设备的数量并附监控点位置图。

	100T地磅1台，规格16.04m*2.8m，误差范围：+ 10kg
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监控设备1套，共有15个监控点，其中13个为固定式监控视频，2个为旋转式监控视频，全部为24小时连续监控，监控记录可保持1年以上

视频监控点位置图：
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	八、消防与安全设备

	详细的消防设施的名称、数量、规格及使用方法，并附照片；详细的安全防护设施的名称、数量、规格及使用方法，并附照片

	一：消防设施

名称：手提式灭火器

数量：50个

规格：灭火剂/磷酸铵盐 灭火级别/2A,55B,C 使用温度/-20°~+55° 充氧压力/1.2Mpa

使用说明：1.将灭火器翻转摇动数次拉出保险销。

          2.不可倒置使用，对准火焰根部压下手把。

          3.不可日晒雨淋，严禁高温环境下存放。

          4.定期检查

名称：推车式灭火器

数量：2个

规格：灭火剂/磷酸铵盐 灭火级别/6A,233B,C 使用温度/-20°~+55°

     充氧压力/1.2Mpa 水压试验压力/2.1Mpa

使用说明：1.将推车灭火器摇动数次。

          2.取出喷枪拉出胶管。

          3.拉出保险销，提起阀柄。

          4.枪口对准火焰根部。

          5.压下枪柄开关，喷射灭火。

名称：消防栓   数量：9个

手提式灭火器图片：
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推车式灭火器图片
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消防栓图片
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二：安全防护设施

名称：XHZLC40消防过滤式自救呼吸器

数量：8个

规格：防毒时间≥40分钟 吸气阻力＜800Pa 呼气阻力＜300Pa

防毒对象：一氧化碳.氰化氢.毒烟.毒雾

使用方法：1.打开盒盖，取出真空包装袋。

          2.撕开真空包装袋拔掉前后二个罐塞。

          3.带上头套，拉紧头带。

          4.选择路径，果断逃生。

安全帽17个，防酸碱手套20双，防酸碱胶鞋10双。

XHZLC40消防过滤式自救呼吸器图片
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安全帽图片
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防酸碱手套图片
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防酸碱胶鞋图片
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	九、环境监测计划

	如果为委托监测，请在下方横线上填写受托方的名称。

	委托检测：广东汇锦检测技术有限公司

	十、场地土壤、地表水及地下水功能和监测本底

	10.1 地表水功能和监测本底

10.1.1 监测布点

表10-1  地表水监测段面与布点一览表

监测断

面编号

监测断面描述

断面水

质目标

1#

生活污水排放口

Ⅱ类水

10.1.2监测项目
地表水监测项目： pH值、化学耗氧量（CODCr）、生化需氧量（BOD5）、氨氮(NH3-N)、总磷、总氮、悬浮物共7个指标。

10.1.3 监测时间及频率
根据评价等级要求，本次评价进行地表水监测，监测时间为2024年8月30日，连续监测1天。

10.1.4 监测结果及评价
具体分析结果及评价结果见表3-2。

表10-2  地表水水质监测结果及评价           单位：mg/L(pH值无量纲)
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十一、豁免环评

根据《广东省人民政府办公厅印发关于深化我省环境影响评价制度改革指导意见的通知》（粤办函〔2020〕44号）有关要求，《广东省豁免环境影响评价手续办理的建设项目名录（2020年版）》中的“22.废旧资源（含生物质）加工、再生利用、仅分拣或破碎的；环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的“四十九、废弃资源综合利用业之“金属废料和碎屑加工处理”“非金属废料和碎屑加工处理”；根据文件相关要求对于不涉及危险废物的固体废物分拣、破碎项目，如不排放废水、固体废物等污染物，可豁免办理环评手续。
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活性炭吸附





废气





废气达标排放





旋风除尘、布袋除尘





废气





破碎、分选





加热拆解





线路板





旋转式摄像头





固定式摄像头





冰箱线





空调洗衣机线





电视电脑线





玻璃干洗





小家电线





线路板元件线





线路板线





原材料仓库





塑料再生利用车间





车间产出物仓库





危废仓库





产出物仓库











