建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：材料冷轧加工建设项目                        

建设单位：阳江市合乐材料有限公司                 
编制日期：        2021年5月                                                                                                                                                                          

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	材料冷轧加工建设项目

	项目代码
	2020-441702-33-03-107333

	建设单位联系人
	杨龙
	联系方式
	18061383513

	建设地点
	阳江市江城区白沙银岭科技产业园B2-1-3-1号

	地理坐标
	（111度52分38.896秒，21度53分32.125秒）

	国民经济

行业类别
	3130-钢压延加工
	建设项目

行业类别
	63 钢压延加工

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	1000.00
	环保投资（万元）
	30.00

	环保投资占比（%）
	3.0
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

□是
	用地面积（m2）
	11992

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《银岭科技产业园首期用地控制性详细规划（第二次调整）》

审批机关：阳江市人民政府办公室

审批文件名：阳江市人民政府办公室关于《银岭科技产业园首期用地控制性详细规划（第二次调整）》的批复

审批文号：阳府复办〔2014〕36号

	规划环境影响

评价情况
	规划环评文件名：《江城银岭科技产业园规划环境影响报告书》

召集审查机关：阳江市生态环境局

审查文件名：《关于印发江城银岭科技产业园规划环境影响报告书审查会意见的函》
审查文号：阳环函〔2020〕271号

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1、《银岭科技产业园首期用地控制性详细规划（第二次调整）》符合性分析
本项目位于江城区白沙银岭科技产业园B2-1-3-1号，该地块属于银岭科技产业园首期用地范围内工业用地，用地符合《银岭科技产业园首期用地控制性详细规划》要求。

《江城银岭科技产业园规划环境影响报告书》符合性分析
根据《江城银岭科技产业园规划环境影响报告书》，江城银岭科技产业园位于阳江市区西部、阳茂高速公路白沙出入口一带，园区原规划面积15.87km2，首期规划开发面积10.58777km2。首期主导发展装备制造、金属制品、食品药品等产业。本项目从事不锈钢带的加工生产，属于金属制品产业，项目与银岭科技产业园总体规划相符。

	其他符合性分析
	1、用地性质

（1）选址规划相符性分析

项目选址于阳江市江城区白沙银岭科技产业园B2-1-3-1号，根据业主提供的土地使用证明文件（见附件4）可知项目用地性质为工业用地，本项目建设未改变土地性质，土地使用合法，符合土地使用规划。

2、产业政策及与区域规划相符性

（1）与产业政策相符性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于C3130钢压延加工。不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（自2020年1月1日起施行）中的限制类和淘汰类产业，不属于《市场准入负面清单》（2019年版）中的产业准入负面清单内，符合产业政策要求。

3、与本项目相关的环境保护规划、政策的相符性分析

（1）三线一单”符合性分析
本项目对比生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单的符合性分析见下表。由下表可见，本工程符合“三线一单”的要求。

“三线一单”符合性分析表

类别

项目与“三线一单”相符性分析
相符性

生态保护红线

根据广东省环境保护规划纲要（2006~2020 年），本工程在所在区域位于引导性开发建设区，不属于生态红线区域。

符合
环境质量底线

本工程所在区域声环境符合相应质量标准要求，环境空气质量状况良好，以及地表水水质良好。

本项目对水环境质量无影响，可符合环境质量底线要求。

符合
资源利用上线

本项目生产过程中会消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。

符合
环境准入负面清单

本工程不属于《市场准入负面清单（2020年）》负面清单类别。

符合
项目所在地不属于自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态敏感区和其他重要生态功能区，也不属于城市中心区核心区域，因此是符合要求的。 




二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、工程规模

本项目选址于阳江市江城区白沙银岭科技产业园B2-1-3-1号，项目占地面积11992m2，建筑面积为6300m2，主体工程包括生产区、成品区、原材料堆放区、办公区、五金仓库、材料堆放区。项目工程组成见下表。

项目工程组成一览表

主要生产单元

名称

工程内容

主体工程

生产区

1F生产区，建筑面积为1000m2 ，层高6m

仓储工程

五金仓库

1F五金仓库建筑面积为21m2，层高6m

材料堆放区

1F材料堆放区建筑面积为2150m2，层高6m

原材料堆放区

1F原料堆放区建筑面积为360m2，层高6m

辅助工程

办公区

1F建筑面积为240m2，层高6m

成品区

1F建筑面积为1000m2，层高6m

通道

1F建筑面积为1519m2，层高6m

公用工程

供水系统

市政自来水网供给，用水量258吨/年

供电系统

市政电网供给，30万/年，不设备用发电机

环保工程

生活污处理设施

生活污水收集管网、三级化粪池
废气处理设施

烟尘

移动式焊接烟尘净化器

固废处理设施

生活垃圾
垃圾收集设施
金属边角料

一般工业固废暂存间
包装袋

铁 粉
含油抹布

危险废物暂存间

废液压油

浮油渣

二、主要经营产品及规模

本项目主要从事不锈钢带的加工生产，年加工生产不锈钢带40000吨。产品产量见下表。

项目产品产量一览表

序号

名称

年产量

1

不锈钢带

40000吨
三、主要原辅材料情况

本项目主要原辅材料的用量情况见下表。

项目主要原辅材料用量一览表

序号

名称

年用量

储存规格

最大储存量

储存位置

1

420 不锈钢带

40000t/a

/

4000t

原材料堆放区

2

抹布

0.11t/a

/
0.11t/a

生产车间

3
焊丝

0.01t/a

/

0.001t

五金仓库

四、主要生产设备清单

项目的主要生产及其辅助设备见下表。

 项目主要生产及其辅助设备一览表

序号

主要工艺名称
生产设备名称
数量（台）
生产设备编号
设备规格
设施年生产时间
1
冷轧
轧机
2

MF001、MF002
750
2400小时

2

冷轧

外圆磨床
1
MF007
——
2400小时
3
剪板
剪板机
1

MF004

——
2400小时

4
分条
分条机
1

MF005

——
2400小时

5
供压

空压机
1

MF006

——
2400小时

6
焊接
电焊机
1

MF008

——
2400小时
7
运输
叉车
2

MF009、MF010
——
2400小时

注：项目所用叉车的日常保养由外协汽修厂进行保养，运输车辆由供货或运输公司负责保养。

五、水平衡图

本项目水平衡去向见下图：
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图2-1 水平衡图(单位t/a）
六、劳动定员及工作制度

项目员工有17人，项目内均不提供食宿。每天工作8小时，年工作天数300天。

七、厂区平面布置情况

厂区平面布置原则：建设项目厂区平面布置力求紧凑合理、节约用地，严格执行国家有关标准和规范，注意满足防火、防爆等安全生产要求，注意满足生产工艺需要，便于生产和检修。

厂区平面布置：建设项目厂区平面详细布置见下图。
项目厂房主要为一栋一层6m的厂房，主体工程包括生产区、成品区、原材料堆放区、办公区、五金仓库、材料堆放区。生产区位于厂房西南侧，东南侧为办公区，西北侧为材料堆放区、五金仓库、危废仓库等。

建设项目厂区平面布置，严格执行国家有关标准和规范，生产区满足防火间距和安全疏散的要求，满足消防车通行需要、满足防火、防爆等安全生产要求，满足生产工艺需要，便于生产和检修的要求，从满足安全生产和生产工艺需要的角度，厂区平面布置是合理的。

本项目500米内无环境保护目标，项目不设置排气筒，排放的废气主要为焊接产生的烟尘，焊接烟尘经过移动式焊接烟尘净化器处理后在厂区无组织排放，其排放量极小对周边环境影响不大。
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附图2-1 项目平面布置图

	工艺流程和产排污环节
	一、工艺流程简述（图示）

本项目主要生产不锈钢带，具体工艺流程见图2-2。
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图2-2 不锈钢带生产工艺流程图

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程说明： 

焊接：把金属部件用焊接方式连接起来形成一个部件或构体，本项目采用二氧化碳保护焊接法进行零件焊接加工。该工艺采用焊料有主要污染为金属烟尘。

冷轧：轧机由轧辊﹑轧辊轴承﹑机架﹑轨座﹑轧辊调整装置﹑上轧辊平衡装置和换辊装置等组成，采用电动机拖动钢筋，通过轧辊的轧制把较厚的板带或坯料轧成较薄的板带。冷轧前会用抹布对原材料进行表面杂质过滤；同时，由于钢与轧辊摩擦产热会影响产品质量，本项目采用过水直接冷却方式降温。冷轧过程中冷却水表面会产生浮油渣和轧制噪声。
圆磨： 冷轧过种中辊轴会出现凹凸不平，需要通过外圆磨床进行水磨，将辊轴圆磨平整，圆磨的过程中会产生铁粉和噪声。
分条、剪板：根据客户订单尺寸，剪切成型。此过程会产生金属边角料和噪声。
本项目生产过程产排污环节如下表所示：

项目产排污环节一览表

污染物类别

产污工序

产污因子

采取措施及去向

废水

生活污水

员工生活办公

pH值、CODCr、BOD5、SS、氨氮

近期项目生活污水经三级化粪池处理定期由吸粪车抽运至阳江市城北污水处理厂处理。远期待管网铺设完善后，项目生活污水经三级化粪池处理，排入市政管网，纳入银岭科技产业园污水处理厂

废气

焊接

烟尘

烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后在厂区无组织排放
噪声

生产设备、辅助设备

噪声

隔声、减振等处理

固体废物

员工生活办公
生活垃圾

由当地环卫部门统一清运

一般工业固废

包装袋
由资源回收公司回收处理

金属边角料
由资源回收公司回收处理

铁粉
由资源回收公司回收处理

危险废物
含油抹布

交由有危险废物处理资质公司处理
废液压油
浮油渣


	与项目有关的原有环境污染问题
	与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题

本项目位于阳江市江城区白沙银岭科技产业园B2-1-3-1号，用地性质为工业用地。

项目厂界东面55m为其他厂房、南面105m为空地，西面34m为其他厂房，北面30m为其他厂房。

根据现场勘查，本项目所在地为工业区，与项目有关的污染是本项目排放的“三废”、周边工业企业排放的“三废”和项目周围马路的交通运输噪声和扬尘等，不存在突出的环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等):

一、环境空气质量现状

项目位于阳江市江城区白沙银岭科技产业园B2-1-3-1号，根据阳江市大气功能规划，项目所在地属环境空气二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单（2018第29号公告）中的二级标准。本项目所在区域环境空气质量现状调查引用阳江市生态环境局公布的《2020年09月环境质量月报》（见附件9），具体见下表。

   项目所在区域2020年09月的环境空气质量监测数据 单位μg/m3
序号

污染物

评价指标

均浓度值

标准值

达标情况

1
SO2
年平均浓度
8
60

达标
2
NO2
年平均浓度
15

40

达标
3
CO
24小时平均浓度
1.1

4
达标
4
O3
日最大8小时平均浓度
108

160

达标
5
PM10
年平均浓度
28

70

达标
6
PM2.5
年平均浓度
15

35

达标
根据监测数据可知，本项目所在区域SO2、NO2、PM10和PM2.5的年平均浓度、CO的24小时平均浓度均能够达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单（2018第29号公告）中的二级标准；O3的2020年09月日最大8小时平均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单（2018第29号公告）中的二级标准。综上所述，本项目所在环境区域属于达标区。

二、地表水质量现状
根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号），漠阳江（白沙桥至北津港段）属于工农用水，水质目标为Ⅲ类，水质标准执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类水质标准。水环境质量现状数据引用阳江市环境监测站公布的《2020年10月环境质量月报》中漠阳江江城断面水质监测结果进行评价。

   监测信息汇总表
断面名称

断面类别

断面水质功能区类

别

水质考核目标

水质现状

超标项目及超标倍数
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中朗

国 （ 省 ） 控（ 水十条 ）

III
III
III
- -

江城

国（ 省 ）控

（ 水十条 ）

III
III
III
--

那格
国控

（ 入海河口 )

III
III
III
--

埠场

国控

（ 入海河口 )

III
III
III
--

大泉

国控（ 水十条 入海河口 ）

II

II
III
溶解氧（-0.6）、总磷超标0.16倍（0.116mg/L）
寿长桥

国控

（入海河口）

III
II

III
溶解氧（-0.4）、总磷超标0.47倍（0.147mg/L）
江城

国控 （ 水十条 入海河口 ）

III
III
IV

溶解氧（-0.2）
春湾

省控

II

--

II

--

河口镇

水十条

II

II

II

总磷 ( 0.2倍 ）、氨泵 ( 0.096倍）

漠江水厂 

饮用水源地

II

III
III
--

注 ：春湾断面以水质功能区类别判断水质超标情况，其余各断面以水质考核目标为依据判断水质超标情况。
监测数据表明，江城区断面水质现状达标，监测指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水质标准的要求，水环境质量较好。
三、声环境质量现状

项目位于阳江市江城区白沙银岭科技产业园B2-1-3-1号，该区域属于工业生产区，项目所在区域属于3类声功能区，厂界执行《环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。
为了解项目所在地噪声环境质量现状，在项目周边区域共设置4个监测点进行监测，监测点布设详见附图2，监测时间：2021年01月07 ~08日、2021年01月08 ~09日，连续监测2天，昼夜间各监测1次，监测结果如下表。

  项目所在地环境噪声监测结果     单位：dB（A）

测点编号及位置

采样

时段

主要声源

监测结果Leq[dB（A）]

2021年01月07 ~08日

2021年01月08 ~09日

项目东面厂界外1米处N1
昼间

环境噪声

63

61.2

夜间

环境噪声

52.8

51.2

项目南面厂界外1米处N2

昼间

环境噪声

63.5

63.9
夜间

环境噪声

53.0

51.3
项目西面厂界外1米处N3
昼间

环境噪声

62.8

62.5

夜间

环境噪声

53.9

51.6

项目北面厂界外1米处N4
昼间

环境噪声

62.5

62.3

夜间

环境噪声

54

53.1
从上表可以看出，该项目厂界声环境现状监测值昼夜均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。说明项目所在地声环境质量良好。

四、地下水、土壤环境质量现状

根据《广东省地下水功能区划》（粤水资源[2009]19号，粤办函[2009]459号批复），本项目位于粤西桂南沿海诸河阳江阳西地下水水源涵养区（H094417002T03），水质类别为Ⅲ类水体，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。项目属于《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响评价行业分类表（附录A）中规定的Ⅲ类项目。本项目所在区域不涉及地下水环境敏感区。

阳江市地处南亚热带气候条件，土壤以赤红壤与水稻土为主。植被为常绿阔叶林、季雨林，有热带、亚热带植物混生，原始植被已经消失，主要的次生植被有松科、杉科、豆科等。农作物有水稻、甘蔗、木薯、花生等，水果有香蕉、龙眼、荔枝、番石榴、黄皮、菠萝蜜、木瓜、杨桃等。

	环境

保护

目标
	一、大气环境

本项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标。

二、声环境

本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

三、地下水环境

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温度等特殊地下水资源。

四、生态环境

本项目用地为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标。

综上，本项目500m范围内无主要环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	一、废水污染物排放标准

本项目生活污水包括办公生活污水。近期项目生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001 )第二时段三级标准后，定期由吸粪车抽运至阳江市城北污水处理厂处理。远期待管网铺设完善后，项目生活污水经三级化粪池处理，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001 )第二时段三级标准，纳入银岭科技产业园污水处理厂进行处理达到广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政管道。具体见下表。
 主要水污染物排放执行标准

标准

pH

CODcr
BOD5

SS

氨氮

动植物油
DB44/26-2001第二时段三级标准

6-9

500

300

400

--

100

注：单位mg/L

二、废气污染物排放标准

焊接工序产生的焊烟执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段颗粒物无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点为1.0mg/m3）。

 大气污染物排放限值（摘录） 

项目
最高允许排放浓度
（mg/m3）
企业边界大气污染物浓度限值
（mg/m3）
烟尘
1.0

/
三、噪声排放标准

本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

四、固废控制标准

固体废物管理遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》执行，一般固体废物执行行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），危险废物执行《国家危险废物名录》（2021年版）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。


	总量

控制

指标
	根据广东省环境保护厅《关于印发广东省环境保护“十三五”规划的通知》（粤环【2016】51号），确定项目纳入总量控制的污染物为化学需氧量（CODcr）、二氧化硫（SO2）、氨氮（NH3-N）及氮氧化物（NOX）、VOCs。

废水：项目生活污水包括办公生活污水。根据《关于对江城银岭工业园实施项目环评限批的通知》阳环函（2021）100号，目前江城银岭污水处理厂入厂主管仍未完成铺设，污水处理设施未能发挥效用。因此近期项目生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001 )第二时段三级标准后，定期由吸粪车抽运至阳江市城北污水处理厂处理。远期待管网铺设完善，及完成整改及通过核查，解除项目环评限批后，项目生活污水经三级化粪池处理，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001 )第二时段三级标准，纳入银岭科技产业园污水处理厂进行处理。本项目总排放污水量为183.6m3/a，CODcr排放量为0.0422t/a、NH3-N排放量为0.0042t/a。项目总量可从银岭科技产业园污水处理厂总量控制指标中协调分配。因此，本报告所产生的废水不再设总量控制指标建议值。
废气：本项目无大气污染物总量控制指标。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目租用现有厂房进行生产经营，施工期主要是简单装修和设备进场安装，无土建施工，施工期的主要污染源及采取的措施有：

废水：主要为施工人员的生活污水，依托现有卫生间，经三级化粪池处理定期由吸粪车抽运至阳江市城北污水处理厂处理，不会对周围环境产生明显不良影响；

废气：主要为运输车辆扬尘及尾气和装修过程中的粉尘，施工期拟采取措施有：①禁止散装类建筑材料进场；②物料运输通道适当洒水抑尘。

固废：施工人员生活垃圾依托厂区内生活垃圾收集桶收集，委托环卫部门清运处理；装修产生的垃圾分类收集，堆放在指定位置，交由有相关单位外运处理。

噪声：合理安排时间，严禁夜间装修或进行设备安装，设备安装过程采取基础减振、隔声等降噪措施。

综上，建设单位通过采取上述合理措施后，施工过程基本不会对周围环境造成不良影响，且项目施工期较短，上述污染随着施工期的结束而消失。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

1、大气污染源

（1）焊接烟尘
根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（孙大光 马小凡）和《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》（太原市机械电子工业局 郭永葆）的相关研究资料可知，在焊接过程中会产生一定量的焊接烟尘，而碰焊（电阻焊）不需要焊材，依靠对被焊接金属施压并通电，电流通过金属件紧贴的接触部位时，其电阻较大，发热并熔融接触点，在电极压力作用下，接触点处焊为一体。当被焊接部位表面处理洁净时，基本没有焊接烟尘产生。
焊接烟尘是由金属及非金属在过热条件下产生的蒸气经氧化和冷凝而形成的，主要污染物为金属氧化物，几种焊接（切割）方法烟尘产生量见下表。
几种焊接方法的焊接烟尘量一览表

焊接方法及焊接材料

施焊时烟尘量（mg/mim）

焊接材料的烟尘（g/kg）

二氧化碳焊

实芯焊丝

450～650

5～8

药芯焊丝

700～900

7～10

备注：数据来源于《焊接车间环境污染及控制技术进展》，孙大光，马小凡等。

根据建设单位提供资料，使用焊丝均为实芯焊丝，二氧化碳焊接烟尘最大产生量约为8g/kg焊丝，本项目以最大环境影响来估算烟尘产生量，产尘系数选用8g/kg焊丝，本项目焊丝使用量约为0.01t/a，则焊接烟尘产生量约为0.00008t/a。
项目在焊接工位上设有活动软管收集焊接烟尘，活动软管连接移动式焊接烟尘净化器，废气收集率按90%计算，参考《袋式除尘器技术要求》（GB/T6719-2009），移动式焊接烟尘净化器处理效率按99%计算，项目焊接烟尘经活动软管收集汇集到移动式焊接烟尘净化器处理。
项目焊接烟尘废气的产生及排放情况一览表
污染物（颗粒物）
产生量（t/a）
产生速率（kg/h)
产生浓度（mg/m3）
收集效率%
处理效率%

处理量

（t/a)
排放量

（t/a）
排放

浓度

（mg/m3）
排放速率

(kg/h)

工序
排放形式
焊接
无组织
0.00008

0.000033
—

90%
99
0.000071
0.000009
—

0.000004

2、大气环境影响分析

根据工程分析可知， 焊接工序产生的焊烟用移动式焊接烟尘净化器 ，执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段颗粒物无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点为1.0mg/m3）。对周围大气环境影响不大。
（1）环境监测计划 

厂界内外的环境质量监测工作建议委托有资质的第三方监测公司实施。按照《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）的要求，自行监测计划见下表。

废气监测计划表

污染源

监测

因子

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

废气

颗粒物（烟尘）
厂界

排放浓度

每年至少监测一次
执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段颗粒物无组织排放监控浓度限值
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	废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/

生产线

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放

时间/h

核算

方法

废气产

生量/

（m3/h）

产生浓度（mg/m3）

产生量/

（kg/h）

工艺

效率/%

核算

方法

废气排放量

/（m3/h）

排放浓度/

（mg/m3）

排放量/

（kg/h）

生产过程

焊接

无组织

颗粒物

产污系数法
—

—

0.000033
移动式焊接烟尘净化器
99%

类比法

—

—

0.000004
2400

移动式焊接烟尘净化器可行性分析：
（1）移动式烟尘净化器工作原理
移动式除尘器工作原理是含尘气体由风机通过吸尘管吸入箱体，进入滤袋过滤，粉尘颗粒被滤袋阻留在表面，经过过滤的净化气体由出风口排出，可直接排放在室内循环使用，也可根据需要排出室外。整个除尘过滤是一个重力，惯性力，碰撞，筛滤等综合效应的结果。除尘器连续工作一段时间后，滤袋表面的粉尘不断增加，继而进行清灰，粉尘抖落在集尘器（抽屉）中，再由人工进行处理。 

移动式烟尘净化器结构示意图及过滤原理图如下：
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（2）移动式烟尘净化器的适用范围

移动式烟尘净化器用于焊接、抛光、切割、打磨等工序中产生烟尘和粉尘的净化以及对稀有金属、贵重物料的回收等，可净化大量悬浮在空气中对人体有害的细小废气颗粒物。具有净化效率高、噪声低、使用灵活、占地面积小等特点。适用于电弧焊、二氧化碳保护焊、 MAG焊接、碳弧气刨焊、气熔割、特殊焊接等产生烟气的作业场所。烟尘去除率≥99.0%，处理后排出的洁净空气可以直接在车间内循环排放。
   （3）移动式烟尘净化器的优缺点
①可灵活移动于厂房的任意位置，不受发尘点不固定的约束。

②设备配有万向脚轮，方便设备的定位。

③无与伦比的处理效率，在额定处理风量下，烟尘去除率≥99.0%，处理后排出的洁净空气可以直接在车间内循环排放。

④设备内置自动脉冲清灰装置，保持设备恒定的吸风量，和恒定的净化能力。

⑤使用万向吸气臂，可在悬停于三维空间的任意位置， 360°轻松灵活到达任意方位发尘点，工人可更有效率的工作。

⑥设备操作简单，容易清理维护。

（4）使用移动式烟尘净化器的可行性分析
虽然焊接的工位可以明确在一定车间区域内，但由于焊接的部分不同，产尘点也不同，若采取固定集气罩的方式对废气进行收集，不仅集气罩需要较大的风量，而且无法直接贴近产生源来收集废气，收集效率不高。
鉴于焊接作业灵活性的特点，而且产生的废气污染物主要是颗粒物，因此，采取灵活方便、且废气收集可针对产生源的移动式烟尘净化器是合理、可行的。
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	二、废水
（1）生活污水

本项目共设员工17人，项目内不设食宿。生活用水量参考《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）中机关事业单位办公楼（无食堂和浴室）中的综合定额值，员工生活用水量按0.04m3/人.d核算，则本项目员工生活用水量为0.68 m3/d，即204m3/a（年工作300天），排水系数取90%，则项目生活污水总排放量为0.61 m3/d，即183.6m3/a。根据《关于对江城银岭工业园实施项目环评限批的通知》阳环函（2021）100号，目前江城银岭污水处理厂入厂主管仍未完成铺设，污水处理设施未能发挥效用。因此近期项目生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001 )第二时段三级标准后，定期由吸粪车抽运至阳江市城北污水处理厂处理。远期待管网铺设完善，及完成整改及通过核查，解除项目环评限批后，项目生活污水经三级化粪池处理，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001 )第二时段三级标准，纳入银岭科技产业园污水处理厂进行处理。生活污水中各种污染指标浓度及产排量见下表。

近期生活污水污染物产排情况一览表

水量
项目
CODCr
BOD5
SS

NH3-N

生活污水（183.6 m3/a）
产生浓度(mg/L)
250

150

150

25

产生量(t/a)
0.0459 
0.0275 
0.0275 
0.0046 
排放浓度(mg/L)
230

135

130

23

排放量(t/a)
0.0422 
0.0248 
0.0239 
0.0042 
本项目三级化粪池容积为20m3，生活污水每个月清运一次。本项目产生每个月产生生活污水15.3t，生活污水存储池可以满足污水存储要求。
（2）生产用水
轧制工序冷却循环用水

项目轧制工序冷却方式为直接冷却，用水为普通的自来水，项目每台轧机都配套建有一个冷却循环池。一个冷却循环池尺寸为3.5m×3m×2.8m（水池尺寸3.5m×3m×2.8m），则水池总容积为29.3m3，为防止水外溅，故装水量约为总容积的30%，约8.82m3。每天定期补充新鲜水（损耗量按1%计，即0.09m3/d、27m3/a）。两个冷却循环池每天定期补充新鲜水（损耗量按1%计，即0.18m3/d、54m3/a）。定期补充，循环不外排。

圆磨用水

项目冷轧过种中辊轴会出现凹凸不平，因此需要水磨，用水为普通自来水，项目圆磨配套有一个水池，水池尺寸为119cm×42cm×15cm，水池的有效容积约0.075m3，水池每两天补充新鲜水0.00075m3（损耗量按1%计算），定期补充，循环利用，不外排）。
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	废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/

生产线

装置

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放

时间 （h）

核算

方法

产生废水量

/（m3/a）

产生浓度

/（mg/L）

产生量

/（t/a）

工艺

效率/%

核算 方法

排放废水量

/（m3/a）

排放浓度

/（mg/L）

排放量

/（t/a）

生活污水

/

员工生活

CODCr
排污系数法

183.6
250

0.0459 
三级化粪池

8%
排污系数法

183.6
230
0.0422 
2400

BOD5
150

0.0275 
10%
135
0.0248 
SS

150

0.0275 
13%
130
0.0239 
氨氮

30

0.0055 
23%
23

0.0042 
注：对于新（改、扩）建工程污染源源强核算，应为最大值。

废水类别、污染物及治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

生活污水

CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油
由粪车拉运到阳江市城北污水处理厂

间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律

TW001
三级化粪池

三级化粪池

DW001

■是

□否

■企业总排

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放口

废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量（万t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

收纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放浓度限值（mg/L）

1

DW001

E111.954653°
N21.887186°
0.0184
粪车拉走

间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律

/

阳江市城北污水处理厂

CODcr
40
BOD5
10
SS

10
氨氮

5
废水污染物排放执行标准表

序号

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准及其他按规定的排放协议

名称

浓度限值（mg/L）

1

DW001
CODcr
广东省《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 第二时段三级标准

500

2

BOD5
300

3

SS

400

4

氨氮

/

废水污染物排放信息表（新建项目）

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度（mg/L）

日排放量（kg/d）

年排放量（t/a）

1

DW001

CODcr
230

0.1408
0.0422 
2

BOD5
135

0.0826
0.0248 
3

SS

130

0.0796
0.0239 
4

氨氮

25

0.0141
0.0042 
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	3、水环境影响分析 

（1）地表水环境影响分析

项目生活污水包括办公生活污水。根据《关于对江城银岭工业园实施项目环评限批的通知》阳环函（2021）100号，目前江城银岭污水处理厂入厂主管仍未完成铺设，污水处理设施未能发挥效用。因此近期项目生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001 )第二时段三级标准后，定期由吸粪车抽运至阳江市城北污水处理厂处理。远期待管网铺设完善，及完成整改及通过核查，解除项目环评限批后，项目生活污水经三级化粪池处理，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001 )第二时段三级标准，纳入银岭科技产业园污水处理厂进行处理。

项目轧制工序冷却方式为直接冷却，用水为普通的自来水，一个冷却循环池尺寸为3.5m×3m×2.8m（水池尺寸3.5m×3m×2.8m），则水池总容积为29.3m3，为防止水外溅，故装水量约为总容积的30%，约8.82m3。每天定期补充新鲜水（损耗量按1%计，即0.09m3/d、27m3/a）。两个冷却循环池每天定期补充新鲜水（损耗量按1%计，即0.18m3/d、54m3/a）。定期补充，循环不外排。项目冷轧过种中辊轴会出现凹凸不平，因此需要水磨，用水为普通自来水，项目圆磨配套有一个水池，水池尺寸为119cm×42cm×15cm，水池的有效容积约0.0075m3，水池每两天补充新鲜水0.015m3（损耗量按1%计算），定期补充，循环利用，不外排）。
（2）措施有效性

项目生活污水包括办公生活污水。根据《关于对江城银岭工业园实施项目环评限批的通知》阳环函（2021）100号，目前江城银岭污水处理厂入厂主管仍未完成铺设，污水处理设施未能发挥效用。因此近期项目生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001 )第二时段三级标准后，定期由吸粪车抽运至阳江市城北污水处理厂处理。远期待管网铺设完善，及完成整改及通过核查，解除项目环评限批后，项目生活污水经三级化粪池处理，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001 )第二时段三级标准，纳入银岭科技产业园污水处理厂进行处理。
（3）江城银岭科技产业园污水处理厂依托污水处理厂处理可行性分析
首期规划区配套建设的银岭污水处理厂现有设计总规模为5.0万m3/d， 目前污水处理能力为1.0万吨/日，日均排放约2000吨/日。

阳江市江城区银岭污水处理厂的处理工艺采用“A/A/O综合一体化工艺”，详细下图。
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图4-1 阳江市江城区银岭污水处理厂的处理工艺流程图
工艺流程为：

①预处理

污水通过进水管导入粗格栅池，进入污水泵站，经提升后进入细格栅池，然后流入旋流沉砂池。

粗格栅池内一期工程安装一台机械粗格珊，污水中的较大的杂物，如树枝、塑料袋等在此处得以去除，且能够起到保护下阶段设备的作用。机械格栅的工作根据时间自动控制清污动作，同时设置定时自动控制的手动控制。

进水泵站内安装两台潜水泵，将污水提升至细格栅池，潜水泵的工作依据泵站内的水位而设定的程序实现自动控制。

细格栅池内安装细格栅一台，污水中较细的杂物在此得以去除，细格栅的工作根据时间自动控制清污动作，同时设置定时自动控制和手动控制。

污水沿切线方向进入旋流沉砂池，旋流沉砂池通过机械搅拌产生水力涡流，使泥沙和有机物分离以达到除砂的目的，气提抽砂通过机械搅拌产生水力涡流，使泥砂和有机物分离以达到除砂的目的，气提抽砂与砂水分离机联动工作，将污水中砂粒分离出来。

预处理阶段产生的杂物，砂粒等，可以定期运至垃圾填埋场另行处理。

②生物处理

目旋流沉砂出来的污水经计量后进入厌氧池、缺氧池和好氧池，然后经二沉池沉淀后，上清液经过紫外线消毒后即可达标排放。处理厂的中心部分为生物处理系统，其由厌氧池、缺氧池、好氧池构成。厌氧池为1组，安装1台潜水搅拌器，以保证污水及回流污泥均匀混合和防止污泥沉降。厌氧池中，积聚在污泥团中的磷被释放出来，但由于在好氧状态下的富磷吸收现象，使到释放出的磷将在氧化沟中重新被污泥吸收，所以通过排除剩余污泥可以达到去除污水中磷的目的。缺氧池为1组，厌氧池出来的污水和好氧池内回流污水在此得到均匀混合，由于混合液呈缺氧状态，使到反硝化反应在此得以实现。污水中的大部分氮因此而被去除。缺氧池安装1台潜水搅拌器，以保证污水及污泥充分混合和防止污泥沉降。好氧池为1组，为了提高设备利用率，以及氧气的利用率，达到降低能耗，减少占地及基建投资之目的，我们采用微孔曝气的方式，空气由鼓风机提供。

③污泥处理

为了保持氧化沟中污泥浓度不变，过多的污泥必须要排走。剩余污泥由污泥泵转送到脱水机房。

在脱水机房，首先由2台螺杆泵将剩余污泥与絮凝剂混合，再把它们送入带预脱水的带式脱水机脱水。干滤饼的干固含量可达到20%以上。脱水后污泥的最终处置为交由有资质公司处理。

在脱水机房中，考虑安装两套反冲洗水源，一套为出水池回用水，另一套为自来水，正常情况采用处理后的清水作脱水机反冲洗水源。

④尾水去向

江城区银岭污水处理厂尾水进入高排渠，经约 6km 后汇入漠阳江西干流。

⑤处理效果

《阳江市江城区银岭污水处理厂一期工程建设项目竣工环境保护验收监测表》（阳环监测验字【2016】第 002 号）监测结果显示阳江市江城区银岭污水处理厂一期工程废水排放口监测结果符合广东省《水污染物排放限值》第二时段一级标准和国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准中严者指标要求，实现达标排放。
本项目营运期污水日排放总量为0.612t/d，江城银岭科技产业园污水处理厂设计日接纳污水量为1.0万t/d，本项目营运期污水日排放总量占阳江市江城区银岭污水处理厂日接纳污水量占比0.00612%，不会对污水处理厂现有处理规模造成冲击。本各项废水排放浓度满足阳江市江城区银岭污水处理厂进水水质要求，因此，本项目综合废水纳入江城银岭科技产业园污水进一步处理厂是可行的。
（4）阳江市城北污水处理厂依托污水处理厂处理可行性分析
阳江市城北污水处理厂主体工艺为“A/A/O微曝氧化沟+紫外消毒，”原水进入污水处理厂后，经粗格栅除去较大颗粒的悬浮物和漂浮物，经潜水泵提升至细格栅、旋流沉砂池，以除去污水中无机性的砂粒，沉砂池的出水进入A/A/O微曝氧化沟进行生化处理。微曝氧化沟出水经紫外消毒后达标排放，部分处理后的出水用于厂区压滤脱水机房冲洗、绿化、浇洒回用等。一期工程工艺流程图见下图。
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图4-1 一期工程现状工艺流程图
阳江市城北污水处理厂设计规模为1万立方米/日， 前期日处理规模达到1万立方米/日，项目投资近7500万元，项目概况：城北污水处理厂总规划用地23377平方米(一期用地13147平方米，已建成投产，二期用地10230平方米)，该项目对原已投产的日处理能力1万吨按一级A标准进行提标，按一级A标准新建日处理能力4万吨污水处理设施。

本项目营运期污水日排放总量为0.612t/d，提标后目前阳江市城北污水处理厂日接纳污水量为4万t/d，本项目营运期污水日排放总量占阳江市城北污水处理厂日接纳污水量占比0.00153%，阳江市城北污水处理厂有足够余量接纳本项目的废水量。本各项废水排放浓度满足阳江市城北污水处理厂进水水质要求，因此，本项目综合废水纳入阳江市城北污水处理厂后，对污水处理厂的正常运行和处理效果不会产生冲击影响。

（5）废水监测计划

厂界内外的环境质量监测工作建议委托有资质的第三方监测公司实施。按照《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）的要求，自行监测计划见下表。

监测计划一览表

污染源

监测

因子

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

废水

CODcr、BOD5、SS、NH3-N、
生活污水排放口
排放浓度

每年至少监测一次
执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准
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	三、噪声污染源

1、噪声污染源分析
本项目厂界50米范围内无声环境保护目标。
项目主要噪声为：普通加工机械的运行噪声，噪声值约为70～85dB(A)；空压机运行时产生的噪声，其噪声级为80～85dB(A)。 本项目噪声污染源源强核算结果及相关参数见下表。

噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

序号

噪声源

声源

类型

噪声源强

降噪措施

噪声排放值

持续时间/h

核算方法

噪声值

dB（A）
工艺

降噪效果

核算方法

噪声值

dB（A）
1

轧机

频发

类比法

75~85
①选用低噪声设备，并注意加强日常生产设备的维护和保养；

②合理布局，将高噪声设备置于室内并尽可能远离厂界；

③对产生机械噪声的生产设备应采用减振、隔音等措施进行降噪。

通过采取相应的降噪措施，对噪声源采取预防措施、对传播途径实行控制，营运产生的噪声对评价区声环境质量影响不大

预测模式

60

2400

2

剪板机

75~85
3

分条机

75~85
4

空压机

80-85

5

外圆磨床

70~75
6

电焊机

70~75
7

叉车

65-70
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	2、声环境影响分析

项目噪声源为普通加工机械的运行噪声，噪声值约为70～85dB(A)；机械通风所用通风机运行时产生的噪声，其噪声级为70～75dB(A)；空压机运行时产生的噪声，其噪声级为80～85dB(A)。 

项目主要动力设备情况见下表。
  项目主要动力设备情况表
序号
设备名称
数量/台
型号/规格
工序/用途
设备到边界的距离m
噪声强度最大值dB(A)
设备加设软垫降噪量dB(A)
降噪后噪声强度最大值dB(A)
1
轧机
2

750

冷轧
1
85

10

75

2
剪板机
1

——

剪板
1
85

10

75

3
分条机
1

——

分条
1
85

10

75

4
空压机
1

——

——

1
85

10

75

5
外圆磨床
1

——

冷轧
4
75

10

65

6
电焊机
1

——

焊接
6
75

10

65

7
叉车
2

——

厂内运输
2
70

10

65

为确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准的要求，项目拟采取下列治理措施： 

①、对高噪声设备设置独立房间，对设备设置采取合适地降噪、减震措施。 

②、加强设备的维修保养，适时添加润滑剂防止设备老化，使设备处于良好的运行状态，避免因不正常运行所导致的噪声增大。 

③、强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；对于厂区内流动声源（汽车），应强化行车管理制度，严禁鸣号，进入厂区低速行使，最大限度减少流动噪声源。 

1）预测模式
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的工业噪声预测计算模式，预测这些声源噪声随距离的衰减变化规律及对周围敏感点的影响程度，模式如下：
①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级L P (r )可按下式计算：
LP(r) =Lw +Dc −A

A=Adiv +Aatm +Agr +Abar +Amisc

式中：
Lw —倍频带声功率级，dB；
Dc —指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。
A —倍频带衰减，dB；
Adiv —几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm —大气吸收引起的倍频带衰减，dB； 

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc —其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

如已知靠近声源处某点的倍频带声压级时，相同方向预测点位置的倍频带声压级LP(r)可按下式计算：

LP(r) =LP(r0)−A
预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按下式计算：

[image: image7.png]s
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式中：

LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式作近似计算：

LA(r) =LAw −Dc −A
或LA(r) =LA(r0) –A

A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。

②室内声源等效室外声源声功率级计算方法

如图7-2所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

LP2 =Lp1−(TL+6)

式中：

TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

[image: image8.png]



图4-1  室内声源等效为室外声源图例

下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：
[image: image9.png]4]
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式中：
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。
R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：
LP1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
LP1ij —室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：
LP2i(T) =LP1i(T)−(Ti+6)
式中：
LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi —围护结构i倍频带的隔声量，dB。
然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
LW =LP2(T) + 10lg s

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
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式中：
tj—在T时间内j声源工作时间，s；
ti—在T时间内i声源工作时间，s；
T—用于计算等效声级的时间，s；
N—室外声源个数；
M—等效室外声源个数。
2）预测结果
根据《噪声污染控制工程》（高等教育出版社，洪宗辉）中资料，本项目砖墙为双面粉刷的墙体，实测的隔声量为49dB（A），考虑到门窗面积和开门开窗对隔声的负面影响，实际隔声量（TL+6）为22dB（A）左右。

根据上述公式，结合各车间内围护结构处噪声值预测结果，对本项目各车间边界处噪声值进行预测：

各车间边界噪声值预测一览表  [单位：dB（A）]
车间名称

东边界

南边界

西边界

北边界

生产车间

56.61

56.20

56.12

60.06

③项目厂界处的噪声值预测

项目厂房每一面墙可以当成一个面源,当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：

r<a/π时（a为车间这一侧墙面的高度），几乎不衰减（Adiv≈0），即是车间边界与厂界非常接近时，不考虑衰减，直接以该侧车间边界值作为项目厂界预测值。

当a/π<r<b/π（a为车间这一侧墙面的高度，b为车间这一侧墙面的长度），距离加倍衰减3dB(A)左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg（r/r0）），即是按照线声源计算公式，计算衰减值。

当r>b/π时（b为车间这一侧墙面的长度），距离加倍衰减趋近于6dB(A)，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg（r/r0）），即是按照点声源计算公式，计算衰减值。

根据上述公式，结合本项目各车间边界处噪声值预测结果，对本项目厂界处噪声值进行预测。
本项目厂界处噪声值预测一览表  [单位：dB（A）]
项目

厂界东边界

厂界南边界

厂界西边界

厂界北边界

环境本底值
63
63
63.5
61.5
生产车间噪声贡献

56.61

56.20

56.12

60.06

厂界处噪声叠加值
63.9

63.82

64.23
63.85
3类

标准

昼间

65

65

65

65

夜间

55

55

55

55

3、环境监测计划

厂界内外的环境质量监测工作建议委托有资质的第三方监测公司实施。按照《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）的要求，自行监测计划见下表。
噪声监测计划一览表

污染源

监测

因子

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

噪声

噪声

四周厂界外1m

等效声级，Leq(A)
每季度至少监测一次
执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准
四、固体废物

本项目营运期产生的固废主要为生活垃圾、边角料、包装袋、含油抹布、废液压油、浮油渣。

（1）生活垃圾
本项目员工有17人，不在厂内住宿，年工作日为300天，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则本项目生活垃圾产生量为2.55t/a，交由由环卫部门收集处理。
（2）金属边角料
本项目在分条、剪板等过程中会产生金属边角料，根据业主提供资料，项目边角料产生量约为原料用量的0.01%，项目使用不锈钢带等原料约40000t/a，则本项目金属边角料产生量约为4t/a，金属边角料收集后由资源回收公司回收处理。
（3）一般废包装材料
在原料拆包装和产品打包过程中会产生少量纸皮、包装袋等一般废包装材料，一般废包装材料产生为0.01t/a，由资源回收公司回收处理。

铁粉

冷轧过种中辊轴会出现凹凸不平，需要水磨，水磨过程中会产生铁粉，铁粉产生量200kg/a，铁粉收集后由资源回收公司回收处理。
（5）含油抹布
项目所用叉车的日常保养由外协汽修厂进行保养，运输车辆由供货或运输公司负责保养，故无废机油产生。生产设备维修保养过程中操作人员会使用抹布对其表面进行擦拭；冷轧前会用抹布对原材料进行表面杂质的过滤，使用一段时间后需定期更换，会产生废机油抹布。估算本项目年产生废机油抹布为0.11t/a，废机油抹布属于危险废物HW49其他废物，应收集后交由有危险废物处理资质的公司回收处理。

（6）浮油渣

原材料厂商会使用防锈油对原材料进行表面防锈处理，产品在冷轧过程中冷却水表面会产生浮油渣，产生量约为0.025t/a，浮油渣属于危险废物HW08，收集后交由有危险废物处理资质的公司回收处理。
（7）废液压油

本项目设备需要定期保养维护，液压油每年更换一次。废液压油产生为0.170t/a。废液压油属于危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物，应收集后交由有危险废物处理资料的公司回收处理。
  本项目固体废物产生量一览表

序号

污染物
固废类型
产生量（t/a）
处置方式
1

金属边角料
一般工业固废
4

由资源回收公司回收处理
2
一般废包装材料
0.01

3
铁粉
0.2t
4
含油抹布

危险废物

HW49其他废物
900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质
0.11

交由有危险废物处理资质的公司回收处理
5
废液压油
危险废物
HW08废矿物油与含矿物油废物
900-218-08液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液

压油

0.17
6
浮油渣
危险废物
HW08 

废矿物油

与含矿物

油废物
900-210-08含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中

产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理

污泥） 
0.025
交由有危险废物处理资质的公司回收处理
7
生活垃圾
一般废物
2.55
由环卫部门收集处理

合计
7.065
/
本项目危险废物汇总表
序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

1

含油抹布
HW49其他废物
900-041-49
0.11

设备保养维护过程

固体

矿物油
矿物油
半年

T，I
交由有危险废物处理资质的公司回收处理
2

废液压油
HW08废矿物油与含矿物油废物
900-218-08
0.17
液体
液压油

液压油
一年

T，I

3
浮油渣
HW08 

废矿物油与含矿物油废物
900-210-08

0.025
冷轧

液体
防锈油
防锈油
一年
T

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物从产生、收集、贮运、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境，因此在各个环节中，抛落、渗漏、丢弃等不完善问题都可能存在，为了使各种危险废物能更好的达到合法合理处置的目的，本评价拟按照《危险废物贮存污染控制标准》等国家相关法律，提出相应的治理措施，以进一步规范项目在收集、贮运、处置方式等操作过程。

①分类收集、贮存

根据上述分析，本项目的危险废物主要为含油抹布，建设单位应根据废物特性设置符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求的危险废物暂存场所，且在暂存场所上空设有防雨淋设施，地面采取防滲措施，危险废物收集后分别临时贮存于废物储罐内：根据生产需要合理设置贮存量，尽量减少厂内的物料贮存量：严禁将危险废物混入生活垃圾：堆放危险废物的地方要有明显的标志，堆放点要防雨、防渗、防漏，应按要求进行包装贮存。项目危险废物贮存场所基本情况见下表。
建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号

贮存场所(设施)

名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存

能力

贮存

周期

1

危废暂存区

含油抹布

HW49其它废物
900-041-49

厂区车间

5m2
危废暂存点
0.5t

半年

2
废液压油
HW08废矿物油与含矿物油废物
900-218-08
0.5t
一年
3
浮油渣
HW08 

废矿物油与含矿物油废物
900-210-08

厂区车间

0.5t
一年
综上，项目的危险废物贮存场所选址可行，场所贮存能力满足要求。项目危险废物通过各项污染防治措施，贮存符合相关要求，不会对周围环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成影响。

②运输

对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险，运输车辆需有特殊标志。

③处置

建设单位拟将危险废物交由有相应危险废物处理资质的单位处理，项目的危险废物防治措施在技术经济上是可行的。

另外，根据《广东省危险废物产生单位危险废物规范化管理工作实施方案》，企业须根据管理台账和近年生产计划，制订危险废物管理计划，并报当地环保部门备案。台帐应如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，以此作为向当地环保部门申报危险废物管理计划的编制依据。产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，必须依法设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容。企业必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。企业还需健全产生单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，完善危险废物相关档案管理制度；建立和完善突发危险废物环境应急预案，并报当地环保部门备案。

经过上述处理后，本项目产生的固体废物不会对周围环境造成影响。
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	本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数见下表。

固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/

生产线

装置

固体废物名称

固废属性

产生情况

处置措施

最终去向

核算方法

产生量/（t/a）

工艺

处置量

/（t/a）

生产

分条、剪板
金属边角料
一般固体废物

类比法

4
/

4
由资源回收公司回收处理。
包装

一般包装材料
类比法

0.01
/

0.01
水磨
铁粉
类比法
0.2
/
0.2
生活

/

员工生活垃圾

生活垃圾

产污系数法

2.55
/

2.55
由环卫部门收集处理

设备保养维护过程
/
废液压油
危险废物

物料平衡法
0.17
/

0.17
交由有危险废物处理资质的公司回收处理
冷轧
/
含油抹布
危险废物
类比法
0.11
/
0.11
/
浮油渣
危险废物
物料平衡法

0.025
/
0.025
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	2、固体废弃物影响分析 

本项目营运期产生的固废主要为生活垃圾、包装袋、金属边角料、铁粉、浮油渣、含油抹布。

生活垃圾：项目员工生活垃圾由环卫部门定期统一处理，并对垃圾堆放点进行消毒，消灭害虫，避免散发恶臭，孳生蚊蝇。 
一般固废：项目生产过程中产生的废包装袋、铁粉，由资源回收公司回收处理。 

金属边角料：项目使用不锈钢带等原料约40000t/a，则本项目金属边角料产生量约为4t/a，金属边角料收集后由资源回收公司回收处理。 

含油抹布、浮油渣、废液压油：设备维护保养过程中会产生少量的含油抹布和废液压油；冷轧过程中会产生含油抹布、浮油渣，含油抹布和废液压油、浮油渣为危险废物，应交由有危险废物处理资质公司回收处理，
经上述处理后，项目产生的固废均能得到妥善处置，不会对周围环境产生直接影响。 

五、 地下水、土壤环境影响分析

（一）污染影响识别

项目对地下水、土壤环境的影响主要发生在运营期。
 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表
不同时段
污染影响型
生态影响型
大气沉降
地面漫流
垂直下渗
其他
盐化
碱化
酸化
其他
建设期
运营期
√

√

服务期满后
注：在可能产生的土壤环境影响类型处打√，列表未涵盖的可自行设计。
 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表
污染源
工艺流程/节点
污染途径
全部污染物指标a
特征因子
备注b

面源
焊接
大气沉降
颗粒物（烟尘）
颗粒物
（烟尘）
连续
a根据工程分析结果填写
b应描述污染源特征，如连续、间断、正常事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土环境敏感目标。
（二）污染防治措施

污染防治应遵循源头控制、分区防治、污染监控、应急响应相结合的原则。
（1）污水管线渗漏对地下水水质的影响
项目产生的生活污水如果直接排到地表水环境，再通过渗入补给含水层，会对地下水水质造成影响。由工程分析可知，项目生活污水包括办公生活污水。根据《关于对江城银岭工业园实施项目环评限批的通知》阳环函（2021）100号，目前江城银岭污水处理厂入厂主管仍未完成铺设，污水处理设施未能发挥效用。因此近期项目生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001 )第二时段三级标准后，定期由吸粪车抽运至阳江市城北污水处理厂处理。远期待管网铺设完善，及完成整改及通过核查，解除项目环评限批后，项目生活污水经三级化粪池处理，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001 )第二时段三级标准，纳入银岭科技产业园污水处理厂进行处理。
因此不会对地表径流造成影响，继而也不会因补给地下水造成影响。
（2）污水处理设施渗漏对对地下水水质的影响

如果厂区内化粪池防渗防漏措施不完善，则会导致废水经处理构筑物长期下渗进入含水层，进而对地下水水质造成影响。根据工程资料，企业在工程设计之时已按照相应的标准采用混凝土构造及设置防渗层，防止污水下渗污染地下水。 
（3）源头控制措施
本项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，并对产生的废物进行合理的回用和治理，以尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降低到最低程度；管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋设管道泄露而可能造成地下水污染。从源头最大限度降低污染物物质泄露的可能性和泄漏量，符合“清洁生产”的环境保护要求。
（4）分区防控措施
各生产、贮运装置及污染处理设施（包括生产设备、管线、贮存与运输设施、污染处理与贮存设施等）中各种中间物料、产品的泄露（含跑、冒、滴、漏）量可能通过各种途径进入地下水环境。
根据厂区各生产、生活功能单位可能产生的污染区域，并参照《 环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中的地下水污染防渗分区参照表，防渗分区划分为重点防渗区、一般防渗区和简易防渗区。对厂区可能泄露污染物地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时地将泄露/渗漏的污染物收集并进行集中处理。主要场地分区防渗情况见下表。
根据国家相关标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采取下列不同的防渗措施，在具体设计中应根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要调整。渗滤监测：人工巡检防渗区周边，监测其渗漏情况。
主要场地防渗分区一览表
防渗分区
场地
防渗要求
重点防渗区
化粪池
建、构筑物地基需做防渗处理，在施工图设计及施工阶段对基础层进行防渗处理，采用符合要求的天然基础层或人工合成衬里材料，具体要求依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。
采取防渗措施后的基础层渗透系数≤1.0×10-7cm/s
污水管网
一般防渗区
生产车间
建、构筑物地基需做防渗处理，在施工图设计及施工阶段对基础层进行防渗处理，采用符合要求的天然基础层或人工合成衬里材料，具体要求依据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）。
采取防渗措施后的基础层渗透系数≤1.0×10-7cm/s
一般固废贮存场所
简易防渗区
道路
地面全部硬底化
根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和和技术水平，不同 

的防渗区域在满足防渗标准要求前提下应采取相应的防渗措施： 

生产装置区地面应设置基础防渗。生产废水通过复合双壁波纹管汇入污水处理系统。管道设置在管道沟渠内，管道沟渠采用渗标号大于 S6（防渗系数≤4.19×10-9cm/s）的混凝土进行施工，混凝土厚度大于 15cm，防腐防渗性能较好， 防止由于波纹管管道滴漏产生的污水直接污染包气带。 

（3）地下水、土壤环境影响分析总结

本项目产生的废水主要为生活污水，在做好上述防渗措施的情况下，本项目在营运期生产过程中，不会对区域地下水水质造成污染，也不会引起地下水流畅性或地下水水位变化。项目正常情况下不会对地下水产生污染。建设项目用地范围已全部硬底化，产生的废气主要为焊接废气，焊接废气经废气处理设施处理后在厂区内无组织排放，其排放量极少对周边土壤环境影响不大。故本项目无需对周边地下水和土壤进行营运期跟踪监测。
六、环境风险分析

1、评价等级

本项目主要风险物质为废液压油。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险评价工作等级划分见下表。

评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A

（1）环境风险潜势划分
建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害

（P2）

中度危害（P3）

轻度危害

（P4）

环境高度敏感区（E1）

Ⅳ+
Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

环境中度敏感区（E2）

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

环境低度敏感区（E3）

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

注：Ⅳ+为极高环境风险

（2）危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在的环境敏感性确定环境风险潜势。计算建设项目所涉及每种风险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目 环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B 中对应的临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 

危险物质数量与临界量比值（Q）计算公式如下： 

Q=q1/Q1+ q2/Q2+ … qn/Qn

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； 

Q1，Q2， ...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 

当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 

当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算，对于长输管线项目，按照两个截断阀室内之间管段危险物质最大存在总量计算。

危险物质数量与临界量比值（Q）
危险物质
物质名称
数量（吨）
最大储存量（吨）
临界量（吨）
Q

废液压油
油类物质
0.17
0.17
2500
0.0068
本项目无有毒有害和易燃物品，故本项目Q=0.0068＜1，当项目危险物质数量与临界量比Q＜1时，项目环境风险潜势为I。
（3）评价等级 

根据项目风险潜势初判，项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ169-2018）项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险按评价仅需简单分析。 

评价工作等级划分
环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析 a

a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

综上，本项目风险评价等级为简单分析。
2、环境敏感目标情况

根据本项目敏感目标分布情况，本项目评价范围内无最近的居民点。

3、环境风险防范措施

（1）发生火灾事故时，在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废液，并在厂内采取导流方式将消防废液、泡沫等统一收集，集中处理，消除隐患后交由有资质单位处理。

（2）车间地面必须作水泥硬底化防渗处理，发生散落时，材料不会通过地面渗入地下而污染地下水。

（3）发生爆炸事故后，及时疏散厂内员工，应急救援后产生的废物委托有资质的单位处理。

（4）发生火灾时，应及时采取相应的灭火措施并疏散厂内员工，必要时启动突发事故应急预案，及时疏散周围的居民。

综上，由于本项目所使用的原材料不构成重大危险源，正常生产情况下，建设单位按照本环评要求加强管理和设备的维护，并设立完善的预防措施和预警系统，并配备必要的救护设备设施，制定严格的安全操作规程和维修维护措施，本项目的环境风险在可控范围内。

建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

材料冷轧加工建设项目

建设地点

阳江市江城区白沙银岭科技产业园B2-1-3-1号
地理坐标

（111度52分38.896秒，21度53分32.125秒）
主要危险物质及分布

——
环境影响途径及危害后果

（大气、地表水、地下水等）

1.火灾、爆炸引起的伴生/次生污染物，通过大气扩散传播，对周边大气环境产生污染。

2.化粪池没有做好防雨、防渗、防腐措施却发生泄露时，项目生活污水泄漏可能通过地面径流经厂区内雨水管网外排至厂外地表水体中或者入渗到地下水，影响地表水和地下水环境，对水生生物产生一定程度的影响。
风险防范措施要求

①严格执行安全和消防规范。车间内合理布置各生产装置，预留足够的安全距离，以利于消防和疏散；化粪池地面需采用防渗材料处理，铺设防渗漏的材料；

②加强车间通风，避免造成有害物质的聚集；

③在厂房范围内应雨污分流，火、防爆设计规范的要求进行设计，配置相应的灭火装置和设施，设置火灾报警系统，以便自动预警和及时组织灭火扑救。

填表说明（列出本项目相关信息及评价说明）：

本项目环境风险潜势为I，环境风险评价等级确定为简单分析。项目必须按环评要求落实风险事故防范措施，在此情况下，风险事故发生的几率不大，对环境的不利影响可以得到有效的控制，风险水平在可接受的范围内。
5、环境风险评价自查情况

环境风险评价自查情况见下表。

环境风险评价自查表

工作内容

完成情况

风

险

调

查

危险物质

废液压油
-

-

-

0.17t/a
-

-

-
环境敏感性

大气

500m范围内人口数  - 人

5km范围内人口数   -   人

每公里管段周边200m范围内人口数（最大）

    -  人

地表水

地表水功能敏感性

F1 □

F2 □

F3 □

环境敏感目标分级

S1 □

S2 □

S3 □

地下水

地下水功能敏感性

G1 □

G2 □

G3□

包气带防污性能

D1 □

D2 □

D3 □

物质及工艺系统

危险性

Q值

Q＜1 ☑
1≤Q＜10 □

10≤Q＜100 □

Q＞100 □

M值

M1 □

M2 □

M3 □

M4 □

P值

P1 □

P2 □

P3 □

P4□

环境敏感

程度

大气

E1 □

E2 □

E3 □

地表水

E1 □

E2 □

E3 □

地下水

E1 □

E2 □

E3 □

环境风险潜势

Ⅳ+ □

Ⅳ □

Ⅲ □

Ⅱ □

I ☑
评价等级

一级 □

二级 □

三级 □

简单分析☑
风

险

识

别

物质危险性

有毒有害 (
易燃易爆  (
环境风险

类型

泄漏  (
火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ☑
影响途径

大气 ☑
地表水☑
地下水☑
事故情形分析 

源强设定方法

计算法 □

经验估算法 □

其他估算法 □

风险

预测

与

评价

大气

预测模型

SLAB □

AFTOX □

其他 □

预测结果

大气毒性终点浓度-1 最大影响范围     m

大气毒性终点浓度-2 最大影响范围     m

地表水

最近环境敏感目标      ，到达时间      h

地下水

下游厂区边界到达时间      d

最近环境敏感目标      ，到达时间      d

重点风险防范措施

①严格执行安全和消防规范。车间内合理布置各生产装置，预留足够的安全距离，以利于消防和疏散；

②加强车间通风，避免造成有害物质的聚集；

③在厂房范围内应雨污分流，火、防爆设计规范的要求进行设计，配置相应的灭火装置和设施，设置火灾报警系统，以便自动预警和及时组织灭火扑救。

评价结论与建议

项目运营过程中存在的风险物质尚未构成重大危险源。建设单位设立一套完整的管理规程、作业规章和应急计划，可最大限度地降低环境风险，把影响降至最低，环境风险处于可以接受的范围内。

注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。




环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	废气
	烟尘
	经移动式焊接烟尘净化器处理后在厂区无组织排放
	广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段颗粒物无组织排放监控浓度限值

	地表水环境
	生活污水
	CODCr
BOD5
SS

NH3-N
	近期项目生活污水经三级化粪池处理定期由吸粪车抽运至阳江市城北污水处理厂处理。远期待管网铺设完善后，项目生活污水经三级化粪池处理，排入市政管网，纳入银岭科技产业园污水处理厂
	近期达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001 )第二时段三级标准后，远期待管网铺设完善后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001 )第二时段三级标准

	声环境
	生产设备
	设备噪声
	优先选择低噪声型号，并在使用期间加强日常维护；合理布局噪声源；合理安排生产流程
	边界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008)中的3类标准 

	电磁辐射
	无
	无
	无
	无

	固体废物
	设置一般固体废物暂存间和危险废物暂存间，分类收集处理，危险废物定期交由有相应危险废物处理处置资质的单位转移处理，生活垃圾交由环卫部门清运处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	危险废物暂存间做好防腐防渗措施和围堰，化粪池和污水管网做好防腐防渗措施和围堰

	生态保护措施
	不涉及

	环境风险
防范措施
	制定突发环境事件应急预案，设立应急小组，配备消防器材、防护面罩、胶皮手套、沙袋、吸收棉、收集桶等应急物资或设备；发生泄漏时应用吸收棉或其他材料吸附或吸收，然后置于桶内收集。

	其他环境
管理要求
	按照监测计划定期进行污染物监测及环境监测


六、结论
	综合结论

本项目性质与周边环境功能区划相符，符合规划布局要求，选址合理可行。本项目所在区域水、气、声环境质量现状良好，因此本项目应认真执行环保“三同时”管理规定，把对环境的影响控制在最低限度。在切实落实本评价提出的各项有关环保措施，并确保各种治理设施正常运转的前提下，本项目对周围环境质量的影响不大，对周边环境敏感点不会带来不良影响，故本项目的选址及建设从环境保护角度分析是可行的。在上述前提条件下，本项目的建设不会对周边环境造成大的影响。 因此，在落实上述措施前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	         项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	烟尘
	/
	/
	/
	0.000009t/a
	/
	0.000009t/a
	/

	废水
	CODCr
	/
	/
	/
	0.0422t/a
	/
	0.0422t/a
	/

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.0248t/a
	/
	0.0248t/a
	/

	
	SS
	/
	/
	/
	0.0239t/a
	/
	0.0239t/a
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.0042t/a
	/
	0.0042/a
	/

	一般工业

固体废物
	边角料
	/
	/
	/
	4t/a
	/
	4t/a
	/

	
	废包装袋
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	/

	
	铁粉
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	/

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	2.55t/a
	/
	2.55t/a
	/

	危险废物
	含油抹布
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	/

	
	废液压油
	/
	/
	/
	0.17t/a
	/
	0.17t/a
	/

	
	浮油渣
	/
	/
	/
	0.025
	/
	0.025
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
[image: image57.emf]0 

5 

10 

15 

年风向玫瑰图(C:11.3%)

[image: image12.png]Q mers

E)

RS

— E)

B
R

LT

Q #um
Q &=

B®

RO

wn

HIBUTEE »

MEIBREAD ’ . Ve
BEEXLAR




附图1 项目地理位置图
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附图2 项目卫星四至图及噪声监测点位图

	[image: image14.jpg]



	
	[image: image15.jpg]




	项目东面其他厂房
	
	项目西面其他厂房
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	项目南面空地
	
	项目北面其他厂房

	[image: image18.jpg]



	
	[image: image19.jpg]




	项目现状图1
	
	项目现状图2
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	项目现状图3
	
	项目现状图4
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	项目现状图5
	
	项目现状图6


附图3 项目四至图片和现状
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比例尺1:1000
蓝色虚线是排放流向 
附图4  项目总平面布置图
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附图5 项目环境空气功能区划图
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附图6 阳江市水环境功能区划图
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附图7 阳江市土地利用规划图

附件1：环评委托书

委 托 书

广东天一环保技术有限公司：

根据国家生态环境部颁布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，对新建项目需进行环境影响评价，现委托贵单位对“材料冷轧加工建设项目”进行环境影响评价，编制环境影响报告表。
           委托单位（盖章）：阳江市合乐材料有限公司  

                          2021年5月10日
附件2：营业执照

附件3：法人身份证
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附件4：用地证明文件
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附件5：租赁合同
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附件6：广东省投资企业项目备案证
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附件7：噪声检测报告
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附件8:2020年09月《阳江市环境质量监测月报》
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附件9:2020年10月地表水环境质量数据
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附件10: 阳江市合乐材料有限公司入园证明
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