阳江市第一中学国家标准化考点（初中部）建设项目采购需求书

一、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动的书面声明。
（三）本项目不接受联合体报价。
二、采购内容：阳江市第一中学国家标准化考点（初中部）建设项目
三、预算金额：人民币401450.5元

四、报价要求：

（一）本项目的最高限价为人民币401450.5元。
（二）报价为全包价：包括货物、运输、保险、装卸、售后服务、各项税费、其他不可预见的费用以及完成招标内容所需的一切费用。

五、完工期及施工注意事项：

（一）在合同签订生效后7天内完成安装调试工作，交付采购人使用。

（二）该项目施工地点位于教学楼，且学生需正常上课，施工时间严格限定为每日中午13:00至14:00，以及晚上学生自修结束后。施工期间须尽量减少噪音，避免干扰教学活动。此外，施工完成后，必须及时清理现场产生的垃圾与杂物，确保教学环境整洁，保障学校正常的教学秩序不受影响。
六、合同签订时间及付款方式：

（一）合同签订时间：从成交通知书发出之日起1日内签订合同。（招标人电话通知中标供应商）
（二）付款方式：

1.学校已向上级部门申请该项目专项资金，专项资金下达，合同签订且项目验收合格后，采购人收到中标供应商有效发票10个工作日内，一次性支付合同全款。若一年内专项资金未到位，采购人即调剂资金支付，中标供应商须无条件配合。

七、售后服务

（一）成交供应商应提供原装、全新的、符合质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

（二）产品质量保证期（售后服务期）不少于一年（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。

（三）安装验收后，中标供应商须在学校提出需求之日起一年内，免费提供不少于2名专业技术人员到校完成安检门的安装、调试及考后拆卸、搬运至指定仓库服务，全年不超过5次；超出部分按届时市场公允价另行计取。

八、验收要求

（一）验收应在采购人和成交供应商双方共同参加下进行，由采购人组织验收。 

（二）验收按国家、地方或行业现行相关验收规范和评定标准执行。 

（三）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合文件规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和成交供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由成交供应商承担。    

九、配置清单
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	屏蔽器
	78
	台

	
	网线
	2730
	米

	
	配线RVV3*1.5
	1300
	米

	
	配管PC20
	780
	米

	
	线路敷设
	78
	项

	2
	网线
	2100
	米

	
	配管PC20
	600
	米

	
	线路敷设
	60
	项

	3
	监控高清摄像头
	23
	个

	
	网线
	690
	米

	
	配线RVV3*1.5
	350
	米

	
	配管PC20
	230
	米

	
	线路敷设
	23
	项


十、技术参数要求

（一）屏蔽器技术参数

一、基本阻断频率：（至少保证考场内下列频段无线设备不能通信）
    1、136～520MHz的多个分频段，投标人须按所投设备的实际参数分别响应可阻断的具体频段。船用V段对讲机改装作弊器频段、其他V段对讲机改装作弊器频段、通用频段对讲机改装作弊器频段、带LED显示的数字作弊设备频段。
    2、LORA数字作弊设备频段：174MHz，267MHz，433MHz。
    3、CDMA手机频段：865～880MHz。
    4、GSM手机频段(含移动和联通)：925～960MHz。
    5、DCS手机频段(含移动和联通)：1805～1880MHz。
    6、TD-SCDMA手机频段：2010～2025MHz。
    7、WCDMA手机频段：2110～2170MHz。
    8、WIFI和蓝牙频段：2400～2485MHz、5150～5850MHz。
    9、4G TDD-LTE和FDD-LTE：1850～1890MHz、2300～2390MHz、2515～2675MHz。
    10、5G通信频段（移动、联通、电信、广电）：758～788MHz、3300～3600MHz、4800～5000MHz。
    二、扩展阻断接口：
    1、具备不少于2个扩展模块插槽。可通过插入扩展卡和扩展天线，对未知频段的通讯信号进行阻断。扩展卡插入简单易操作，可直接在考场教室进行不拆机操作。
    三、整机参数：
    1、阻断范围：8×10米考场范围内全阻断，考场外10米恢复通信。阻断有效区域在考场区域内，不会影响周边正常工作生活；一定范围内多点同时使用不会产生场效应，并且在直径范围15-40米内可调。
    2、远程管理：支持平台远程监控和管理，默认账号密码须符合安全账号规则并为高强度密码，可更改账号密码。设备支持远程开关和分组管理，设备内部模块支持独立控制（分频段开关、分频段功率控制），能实现各个分频段远程开关管理和远程功率强度调节功能。支持设置白名单，能避免对考场周边军用、警用、航空，医疗等特殊用途通讯及考务通讯频点的干扰。设备能够根据管理平台设定的考试时间自动开关。设备支持远程批量固件升级，通过升级固件程序扩展系统功能和性能。
    3、开发接口：提供管控设备的完整开发API和文档。
    4、安全要求：最大功率电磁辐射符合《电磁环境控制限值（GB 8702-2014）》的公众曝露控制限值。可调功率电磁辐射符合原《中华人民共和国环境电磁波卫生标准》（GB 9175-88）一级标准。
    5、外观要求：产品采用一体化设计，天线和电源置于设备机箱内，不能裸露在外。一般采用定向天线，能量集中在正前方，半功率波束宽度不小于60度，增益不低于5dBi。整个设备无金属外露，避免触电等不安全因素，具有电源指示灯及工作状态指示灯或屏幕，能够显示工作状态。整机尺寸不大于55×45×15cm。采用隐蔽式设计，所有接口(如网络接口、电源接口等)均在设备侧面，设备安装完成后正面、无接口。外型美观，不给考生造成紧张情绪。
   6、其他特性：阻断手机时只干扰下行,不对基站造成干扰。扩展阻断功能模块化，即插即用。具备持续的阻断模块研发能力，可对抗任意作弊设备。控制方式：上电/去电控制（上电时控制状态和上次去电时控制状态相同）；在脱网或重启时按上次状态运行；一键恢复系统出厂设置。
（二）监控高清摄像头技术参数
400万 高清摄像机，支持POE供电，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率可达2560×1440，智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测，1个内置麦克风，高清拾音，支持柔光灯补光，最远可达50米，支持萤石平台接入，IP66防尘防水设计。

网线

    敷设双绞线缆或电话线管、暗槽内穿放(对以内)

（四）配线RVV3*1.5
    多芯软导线管内穿线（芯以内）四芯导线截面（mm2以内）1.5

（五）配管PC20
    配管PC20 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20

十一、确定成交报价人办法
根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交报价人。

报价文件格式
报价文件封面

阳江市第一中学国家标准化考点（初中部）建设项目

报价文件
（正本/副本）

项目名称：                              
报价人名称：                                       

地址：                                              

联系人：                    电话：                    
日期：             年      月      日
一、资格部分
1、报价人资格声明函
报价人资格声明函
致：阳江市第一中学
关于贵方（项目名称:阳江市第一中学国家标准化考点（初中部）建设项目）采购项目，我单位愿意参加报价，提供采购需求中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

附：报价人应提交采购需求书“一、供应商资格条件”所需提供的证明材料，加盖报价人公章（内容见1.1）

报价人名称（单位盖公章）：                        

日期：          年      月     日

1.1 报价人资格条件证明材料

(1)在中华人民共和国境内注册的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）, （1、如非“多证合一”证照，同时提供组织机构代码证复印件和税务登记证复印件；2、若分公司投标：报价人为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），须同时提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及总公司对分公司出具的有效授权书）；

(2)具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

书面声明

阳江市第一中学：
我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方具有独立承担民事责任的能力；

（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（6）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

供应商名称（单位盖公章）：                

日   期：      年    月    日

(3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动的书面声明。

书面声明

阳江市第一中学：
本公司没有单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

供应商名称（单位盖公章）：                

日   期：      年    月    日
二、价格部分

1 、报价一览表
报价一览表

项目名称: 阳江市第一中学国家标准化考点（初中部）建设项目
	响应内容
	总报价                       （人民币/元）
	完工期
	备注

	阳江市第一中学国家标准化考点（初中部）建设项目
	小写：           
大写：           
	在合同签订生效后7天内完成安装调试工作，交付采购人使用。
	


供应商名称（单位盖公章）：                        

日期：          年      月     日

2、 明细报价表

明细报价表

项目名称: 阳江市第一中学国家标准化考点（初中部）建设项目
货币单位：元（人民币）

	序号
	名称
	数量
	单位
	单价
	合计

	1
	屏蔽器
	78
	台
	
	

	
	网线
	2730
	米
	
	

	
	配线RVV3*1.5
	1300
	米
	
	

	
	配管PC20
	780
	米
	
	

	
	线路敷设
	78
	项
	
	

	2
	网线
	2100
	米
	
	

	
	配管PC20
	600
	米
	
	

	
	线路敷设
	60
	项
	
	

	3
	监控高清摄像头
	23
	个
	
	

	
	网线
	690
	米
	
	

	
	配线RVV3*1.5
	350
	米
	
	

	
	配管PC20
	230
	米
	
	

	
	线路敷设
	23
	项
	
	

	
	
	
	
	总价
	


供应商名称（单位盖公章）：                        

日期：          年      月     日



