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阳江市生态环境局关于阳春市丰园污泥处理
有限公司再生资源免烧仿古青砖项目

环境影响报告表的批复
阳春市丰园污泥处理有限公司：

你公司报批的《阳春市丰园污泥处理有限公司再生资源免烧仿古青砖项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

阳春市丰园污泥处理有限公司再生资源免烧仿古青砖项目（以下简称“本项目”，项目代码：2102-441781-04-02-584778）位于阳春市合水镇高河村岭脚山，项目中心地理坐标为北纬22.2657°，东经111.7962°。

建设单位拟在现有厂址建设本项目，项目不新增用地面积，全厂用地面积约为41586m2，本项目主要建设内容为：增设全自动液压制砖机、搅拌机等设备，将生活污泥混合其他辅料后免烧成仿古青砖、路牙装饰砖等标砖，年产标砖1887.6万块（约52万平方米）。

二、阳江市环境技术中心出具的《关于阳春市丰园污泥处理有限公司再生资源免烧仿古青砖项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2021〕60号）、阳江市生态环境局阳春分局出具的《阳江市生态环境局阳春分局关于阳春市丰园污泥处理有限公司再生资源免烧仿古青砖项目环境影响报告表的初审意见》（春环函〔2021〕41号）认为，《报告表》内容较翔实，评价适用标准合适，符合环评导则有关技术规范要求，环保措施基本可行，环评结论基本可信。2021年4月28日，经我局长办公会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目运营中还应重点做好以下工作：
（一）本项目利用已建成的厂房，施工期不涉及土建，仅涉及设备安装和装饰装修，施工过程中不产生施工废水。项目施工期所需的工人较少，施工期较短，施工过程中不设置施工营地。由于施工人员全部是来自周边居住的工人，不在项目内住宿及就餐，而施工人员在厂区内产生的少量生活污水，将依托现有工程污水处理站处理达标后经排水渠排入高流河。

（二）营运期项目在投料、搅拌等过程中会产生少量颗粒物以无组织形式逸散至大气，其中有50%粉尘颗粒经车间半封闭沉降、洒水抑尘很快沉降至地面，经人工清扫后回用于生产。

破碎、筛分工序产生的粉尘，经配套有吸风罩及布袋除尘器收集处理后经15m高排气筒排放。粉尘排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）表2 工艺废气大气污染物排放限值。

生产过程的恶臭来源于污泥破碎前的晒干工序。由于进厂前已经脱水、压滤等处理工艺，含水率小于60%，较为干燥，进厂后不再进行烘干压滤等工序，恶臭气味较小。污泥晒干过程项目将依托现有的项目的堆肥场地，采取地面硬化、雨棚、约3米高的围墙等措施，进行半封闭管理，并通过定期喷洒除臭液，防止温度急剧升高，抑制和去除恶臭，项目厂界无组织排放的恶臭气体执行《恶臭污染物排放限值》（GB14554-93）中新扩改二级标准，粉尘执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）表2 工艺废气大气污染物排放限值。

项目应确保污泥进厂前的含水率小于60%，以确保恶臭不会对周围产生影响。
（3） 营运期项目不新增员工，无新增生活污水；生产过程中的养护用水全部进入产品，喷淋用水全部消耗，无生产废水产生。

（4） 营运期合理布局，降低企业总体噪声水平对于各种设备，除选用噪声低的设备外还应采取合理的安装，生产设备的基座在加固的同时要进行必要的减振和减噪声处理，对于产生高噪声的设备，建设单位合理安排安装位置，同时经过隔声板、消音棉、机座加固等必要减振、隔声处理，以确保项目噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准。

（5） 营运期生产、包装废包装材料外售给物资回收公司,生产环节的废砖坯、不合格产品经破碎后也回用于生产工序,清理、维修含油废抹布均统一暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处置资质的公司回收。

（六）加强环境风险管理，建立健全完整的管理规程、作业规章和应急计划，定期进行模拟演练，最大限度地降低环境风险，确保最大限度地减少环境污染危害。

（七）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对周围环境的影响。
三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目环境保护“三同时”监督管理工作由阳江市生态环境局阳春分局负责。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，取得国家排污许可证。

                            阳江市生态环境局

                            2021年5月27日 

抄送：阳江市生态环境局阳春分局。

—4—
—5—

